SW-100 UART 指令表：

本机采用： 9600 N 8 1 的通讯模式

电平信号： TTL

控制机发： AT1#

下位机开始测量数据并返回： ATD+3字节距离数据+1字节校验+#

校验数据的生成方法：3字节距离数据累加和。

控制机发： AT3#

连续测量 ,每次测量完毕，仪器自动返回

ATD+3字节距离数据+1字节校验+#

AT+# 开声音

AT-# 关声音

AT9# 不自动关机控制

森威电子研发部 2016-7-6