M40 UART 指令表：

本机采用： 9600 N 8 1 的通讯模式

电平信号： TTL

控制机发： AT1#

打开激光 并返回AT1# 仪器开始测量并返回数据ATD

控制机发： AT3#

进入连续测量模式，仪器返回AT3# 还需AT1#激发测量 ,

仪器主动返回： ATE#

表示测量数据错误

ATX# 停止

ATG# 上电初始化发19次

ATD+3字节距离数据+1字节校验+#

最后更正日期： 2017-1-18

森威电子研发部 李勇